第五章作业

对于指令：ADD (R2)，1000H(PC)

执行命令

取目的操作数

取源操作数

指令译码

收取指令（pc）+1

取指令第2字长(pd)+1